ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт шпиндельного узла горизонтально-расточного станка модели 2А656Ф11 механического цеха М-11 АО «Копейский машиностроительный завод»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Пояснения |
| 1. | Предприятие-Заказчик | АО «Копейский машиностроительный завод» |
| 2. | Наименование станка | Горизонтально-расточной станок модели 2А656Ф11 |
| 3. | Место нахождения станка | 456600, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.24 |
| 4. | Основание ремонта | Акт проверки оборудования на технологическую точность от 24.03.2014 г. |
| 5. | Основные требования | * Заказчик снимает шпиндель и отправляет к Исполнителю за свой счет
* Исполнитель производит наружную шлифовку шпинделя до снятия всех забоин
* Исполнитель производит ремонт конуса шпинделя
* Исполнитель производить термообработку шпинделя
* Исполнитель производит шлифовку после термообработки
* Исполнитель производит замену каленых стальных втулок в гильзе и шлифовку под размер шпинделя
* Исполнитель производит притирку шпинделя в гильзе
* Сдача шпиндельного узла Заказчику на площадях Исполнителя
* Отгрузка шпиндельного узла за счет Заказчика
* Установка Заказчиком шпинделя на станок
* Исполнитель проводит доводку конуса на площадях Заказчика
 |
| 6. | Требования к условиям поставки и поставщику продукции | * Исполнитель должен иметь возможность обеспечить надлежащие условия временного хранения компонентов оборудования после их ремонта и до момента востребованности их на производстве
* Соблюдать все регламентные процедуры технического обслуживания компонентов оборудования при хранении, рекомендованные производителем, для сохранения гарантийных обязательств с момента пуска компонентов оборудования в эксплуатацию
* Наличие собственного специализированного оборудования и приборов для реализации работ
* Наличие аттестованного испытательного стенда
* Возможность принятия выполненных работ на территории Заказчика. Предоставление актов проверок обязательно
* Опыт выполнения аналогичных работ
* Наличие сертифицированных специалистов по ремонту и техническому обслуживанию
 |
| 7. | Прочие требования | Все работы связанные по восстановлению технологической точности шпинделя горизонтально-расточного станка производить согласно паспорту станка предоставленным Заказчиком |
| 8. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев |